
Краны с обратной связью.
Описание

Шаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды. 
Шаровой электропривод состоит из двух основных частей
 шарового крана 
 электропривода. 
Электропривод предназначен для дистанционного управления шаровым краном. В электроприводе установлен электродвигатель с металлическим редуктором.
Мощность электродвигателя: не более 15 Вт
Максимальное давление жидкости:  до 40 атмосфер (зависит от размера крана)
Максимальная температура жидкости:  +120 градусов
Температурный диапазон эксплуатации:  от -10 до +60 градусов
Габаритные размеры электропривода (без крана):  70 х 95 х 100 мм, (Ш х В х Д)
Длина соединительного кабеля: 1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов:  30 секунд
Корпус шарового крана изготовлен из латуни с никелевым покрытием.
Напряжение питания: 12в
Ток потребления в момент открытия/закрытия:  не более 1 А
Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА
Крутящий момент на валу электродвигателя:
• Нормальный режим  21 Нм (210 кг*см) - 35 Нм (350 кг*см).

	
	Провод.
	Подключение.

	1
	Коричневый.
	+U (12 вольт.).

	2
	Синий (серый).
	GND (-12 вольт ).

	3
	Черный.
	Управление.
Соединение черного провода с синим (серым) проводом (GND): закрытие шарового электропривода.
Отсоединение черного провода от синего (серого) провода (GND): открытие шарового электропривода.
ВНИМАНИЕ: Не допускается подключение данного провода к проводу +U.


	4
	Красный (белый).
	Открыто (0.1А) Сигнальный провод. Сигнал типа «открытый коллектор»

	5
	Желто-зеленый.
	Закрыто (0.1А) Сигнальный провод. Сигнал типа «открытый коллектор»



Система GIDROLOCK прошла тестирование на соответствие ГОСТам
в испытательных лабораториях ГУП ОБОРОНТЕСТ.
Система GIDROLOCK имеет российский сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.B04321.

Гарантийный сертификат.
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку
Гарантийный срок на шаровой электропривод GIDROLOCK: 48 месяцев со дня продажи.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключении и эксплуатации шарового электропривода.
Причину выхода из строя шарового электропривода определяет комиссия, в состав которой входит представитель ООО “Гидроресурс”. Комиссия составляет акт о причине выхода системы из строя.

Дата продажи     _____  ______________  2020г.
Подпись продавца ____________________
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя __________________
