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Шаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды. Шаровой электропривод состоит из двух основных частей: шарового крана и электропривода. Электропривод предназначен для дистанционного управления шаровым краном. В электроприводе установлен электродвигатель с металлическим редуктором.
Мощность электродвигателя: не более 15 Вт
Максимальное давление жидкости:  40 атмосфер (зависит от размера крана)
Максимальная температура жидкости:  +120 градусов
Температурный диапазон эксплуатации:  от -10 до +60 градусов
Габаритные размеры электропривода (без крана):  70 х 95 х 100 мм, (Ш х В х Д)
Длина соединительного кабеля: 1 метр
Время поворота шарового крана на 90 градусов:  30 секунд
Корпус шарового крана изготовлен из латуни с никелевым покрытием.
Напряжение питания: 12в
Ток потребления в момент открытия/закрытия:  не более 1 А
Ток потребления в дежурном режиме: не более 50 мА
Крутящий момент на валу электродвигателя:
• Нормальный режим  21 Нм (210 кг*см) - 35 Нм (350 кг*см).

	
	Провод.
	Подключение.

	1
	Коричневый. 
	+U (12 вольт.).

	2
	Синий(серый). 
	GND (-12 вольт ).

	3
	Красный(белый).
	CLOSE (управл.). Закрытие: CLOSE подключить к GND.
Не допускается подключение данного провода к проводу +U.

	4
	Черный.
	OPEN (управл.). Открытие: OPEN подключить к GND.
Не допускается подключение данного провода к проводу +U.

	5
	Желто-зеленый.
	PE (заземление).



Система GIDROLOCK прошла тестирование на соответствие ГОСТам
в испытательных лабораториях ГУП ОБОРОНТЕСТ.
Система GIDROLOCK имеет российский сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.B04321.

Гарантийный сертификат.
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку
Гарантийный срок на шаровой электропривод GIDROLOCK: 48 месяцев со дня продажи.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключении и эксплуатации шарового электропривода.
Причину выхода из строя шарового электропривода определяет комиссия, в состав которой входит представитель ООО “Гидроресурс”. Комиссия составляет акт о причине выхода системы из строя.

Дата продажи     _____  ______________  2018г.
Подпись продавца ____________________
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя __________________
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